首山校区低压线路改造项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和福建省政府采购有关规定以及《福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省人力资源和社会保障厅机关采购及招投标实施细则〉的通知》（闽人社文〔2015〕386号），经研究拟采用网上公开询价的方式进行项目询价采购。现欢迎相应资质及实力的企业前来参加。有关事项如下：

一、服务内容

（一）项目名称：低压线路改造项目。

（二）施工工期：签订合同后7个日历日内完成。

（三）施工要求：规范施工，建筑垃圾及时外运。

（四）项目最高限价：人民币37578元以内，低于最高限价的报价为有效报价。

（五）本工程竣工验收合格后，包干的工程量按合同价结算，另外增减工程（包括现场签证的隐蔽工程）的工程量按实结算（单价如合同有约定的参照合同执行，合同没有约定的按现行定额标准有关规定执行）。

二、竞价人资质要求

（一）有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；

（二）相应营业执照、合法的经营范围及相关资质（电力工程施工总承包三级及以上）；

（三）本项目不接受联合体竞价，不允许转包或分包。

（四）投标人未到现场实地踏勘的，不得参与竞价。

三、竞价应提供的材料

（一）法人代表、授权代表人身份证复印件及授权函；

（二）营业执照复印件、安全生产许可证；

（三）竞价文件；

（四）现场踏勘证明（由学校总务科提供）；

注：1.提交所有材料需封存并加盖单位公章；

2.未按以上要求提交报价文件的视为无效报价。

四、工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 拆除部分 |  |  |  |
| 电杆组立 | (1)拆除12m水泥杆(2)拆除拉线(3)含拆除电杆材料处理 | 根/基 | 1.000 |
| 横担组装 | (1)拆除横担 | 组 | 2.000 |
| 电力电缆 | (1)拆除YJV22-0.6/1kV-4\*240低压电缆 | m | 33.000 |
| 电力电缆 | (1)拆除YJV22-0.6/1kV-4\*95低压电缆 | m | 23.000 |
| 配线 | (1)拆除BV-2.5电线 | m | 33.000 |
| 导线架设 | (1)拆除JLYJ-1kV-95架空导线 | km | 0.164 |
| 导线架设 | (1)拆除JLYJ-1kV-16架空导线 | km | 0.205 |
| 新做部分 |  |  |  |
| 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-4\*95低压电缆(2)电缆抱箍（含膨胀螺栓） | m | 45.000 |
| 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-4\*95低压电缆（利旧安装） | m | 23.000 |
| 电力电缆头 | (1)电力电缆头 YJV22-0.6/1kV-4\*95 | 个 | 1.000 |
| 电力电缆头 | (1)电力中间电缆头 YJV22-0.6/1kV-4\*95(2)低压电缆中间接头防水保护盒 | 个 | 1.000 |
| 配线 | (1)穿照明线(铜芯 BV-2.5mm2) | m | 100.000 |
| 备注 ：本清单内容均为包干，含税票及人工，对工程量有疑议的应当在现场踏勘时提出，否则不予增加。 |

五、其他事项

（一）现场勘查、答疑时间：2022年4月6日10:00-11：00。

（二）投标递交文件时间：2022年4月8日8：30-9:00。

（三）开标时间：2022年4月8日9:10。

（四）竞价地址：福州市仓山区盖山镇首山村1号福建省第二高级技工学校总务科。

（五）联系人：刘老师、王老师

    联系电话：0591－83563007

    监督电话：0591－83511276

  福建省第二高级技工学校

                                    2022年3月29日